湖南港产科技有限公司

城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作采购项目

**采购文件**

**省港货（2022）年询第21号[港产]**

湖南港产科技有限公司

二О二二年七月

目 录

[第一章 采购公告](#_Toc77254096) 3

[第二章 供应商须知](#_Toc77254106) 7

[第三章 评标办](#_Toc77254124)[法（最低价法）](#_Toc77254124) 24

[第四章 合同条款及格式](#_Toc77254138) 27

[第五章 采购需求](#_Toc77254286) 36

[第六章 响应文件格式](#_Toc77254297) 40

[一、响应函](#_Toc77254298)  42

[二、授权委托书](#_Toc77254299) 45

三[、商务和技术偏差表](#_Toc77254300) 46

[四、报价表](#_Toc77254302) 47

[五、资格审查资料](#_Toc77254304) 50

[六、响应方案](#_Toc77254308) 51

[七、其他资料](#_Toc77254310) 52

1. **采购公告**

湖南港产科技有限公司

城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作采购项目采购公告

湖南港产科技有限公司针对城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作询价采购项目，现公开邀请具备实施能力的供应商参加钢引桥加制作采购活动。

#### 1 采购项目简介

* 1. 采购项目名称:城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作询价采购

**1.2** 采购人: 湖南港产科技有限公司

**1.3** 采购代理机构:无

**1.4** 采购项目资金落实情况:自筹资金，已落实

**1.5** 采购项目概况:城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥原有的钢引桥尺寸不能满足现有提质改造后生产的需要，需加长6米。现委外制作由设计院新设计的钢引桥，钢引桥采用桁架结构，跨度30米，高5米，宽4.2米。

#### 2．采购范围及相关要求

**2.1** 采购范围:城陵矶港13码头钢引桥制作采购，**具体采购内容见采购文件第五章“采购需求”**

**2.2** 交货期: 合同签订后25个日历日内完成交货

**2.3** 交货地点: 岳阳城陵矶港

**2.4** 货物质量标准或主要技术性能指标:见采购文件第五章“采购需求”

#### 3 供应商资格要求

**3.1**供应商不得存在下列情形之一:

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;

（3）被采购人或采购人上级单位纳入黑名单

（4）为投资参股本项目的法人单位；

（5）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域水运建设市场且处于有效期内；

3.2供应商应满足如下要求:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格条件 | 对供应商要求 | 证明材料要求 |
| （1）依法设立 | **☑适用** | **☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（1）。** |
| （2）资质要求 | **☑适用** | **☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（2）** |
| （3）财务要求 | **☑不适用** | **☑不适用** |
| （4）业绩要求 | **☑适用** | **☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（4）。** |
| （5）信誉要求 | **☑不适用** | **☑不适用** |
| （6）承担本项目的主要人员要求 | **☑不适用** | **☑不适用** |
| （7）其他要求 | **☑不适用** | **☑不适用** |
| （8）供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料 | **☑适用** | **☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（8）。** |

#### 4 响应保证金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应保证金的递交 | 不退还响应保证金的其他情形 | 退还响应保证金的时间 |
| **☑**不要求递交 | **☑不**适用 | **☑**不适用 |

#### 5 确定成交供应商的方法

**5.1 最低价法**

**5.2** 采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商未通过履约能力和报价核查，采购人应按推荐的名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商。

#### 6采购文件获取

**6.1** 供应商应当于2022年7月19日至2022年7月24日，在湖南省湘水集团有限公司网站（http：//www.hnsxsjt.co）、湖南省港务集团有限公司门户网站（http://www.hnsgwjt.com/）上获取采购文件；

**6.2**响应文件递交截止时间：2022年7月25日17时30分；

递交响应文件的地点：湖南港产科技有限公司办公楼1楼105室 。

**6.3** 供应商若对本项目采购需求、资格要求等有疑问的，应当于2022年7月25日17时30分前向采购人提出澄清要求。

#### 7 发布公告的媒介

本次采购公告发布的媒介: 中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省湘水集团有限公司网站（http：//www.hnsxsjt.com）、湖南省港务集团有限公司门户网站（http://www.hnsgwjt.com/）上发布。

#### 8 监督部门

本次采购监督部门为湖南港产科技有限公司党群综合部，电话：13873063063

#### 9 其他

**9.1**采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权对采购标的数量进行增加或减少的幅度: 10%。

**9.2** 项目控制价：本项目最高限价为人民币叁拾陆万元整（小写：¥360000.00元）。提供13%的增值税专用发票，超过最高限价的作废。

**9.3 相关图纸获取方式**：谢凯（17373015772）

#### 10 联系方式

采 购 人: 湖南港产科技有限公司

地 址: 岳阳城陵矶长江路2号

邮政编码: 414000

联 系 人: 谢凯

电 话: 17373015772

网 址: http://www.hnsgwjt.com/

第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方法 | ☑询价 |
| 1.1.2 | 评审办法 | ☑最低价法 |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 1.8 | 采购预备会 | ☑不召开 |
| 1.9  （A、C） | 分包 | 不得分包的内容：不允许分包  对分包供应商的要求：不允许分包 |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：细微偏差  允许偏差的项数：2项 |
| 2.1(7) | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：设计院设计的图纸、采购文件的澄清等 |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称： 制作方案及质量承诺、响应文件的澄清等 |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减幅度 | 采购标的数量增减幅度：10% |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | ☑有，最高限价：人民币叁拾陆万整（小写：¥360000元） |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 此报价为到货价格，包含13%增值税 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止之日起90日 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ☑不要求递交 |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | 无 |
| 3.4.3 | 不退还响应保证金的其他情形 | 无 |
| 3.5（1） | **依法设立的证明材料** | **☑适用**  供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务并适用于本项目范围的执照或证书 |
| 3.5（2） | **资质要求证明材料** | ☑适用  供应商需提供钢结构工程专业承包资质证书，以证明供应商具有承担本项目的资质。 |
| 3.5（3） | **财务要求证明材料** | ☑不适用 |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | **☑适用。**  供应商应提供近年的类似业绩表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指2019年7月至2022年7月  业绩证明材料：  ☑合同/订单  业绩证明材料种类要求：  ☑其他要求：至少提供 **1个**近年类似项目业绩证明材料，材料若为复印件需加盖单位公章。  注：类似项目是指与本项目**采购规模、货物类型、使用功能**等相近或相同的项目。 |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | ☑不适用 |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | ☑不适用 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | 无 |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料 | **☑需要提供证明材料，**  包括：采购文件发出之日起，至响应文件递交截止日期间，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，投标人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | 提供证据或证明材料复印件，并加盖单位公章。 |
| 3.6.2 | 响应方案数量 | ☑供应商只能提出唯一响应方案 |
| 3.7.5 | 响应文件及电子版要求 | 是否要求提供电子版响应文件：☑不要求 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封 | 响应文件须密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | ☑适用：城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作询价采购采购项目响应文件 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间：2022年7月25日17时30分  递交响应文件的地点： 湖南港产科技有限公司办公楼1楼105室 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | ☑否 |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 无 |
| 5 | 是否公开开启响应文件 | ☑否 |
| 5.1 | 开启地点 | 湖南省港务集团有限公司602开标室 |
| 5.2（4） | 开启程序 | 开启顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建[[1]](#footnote-0) | 评标小组构成：3人。  评审专家确定方式：业主代表（1人），在湖南省湘水集团有限公司综合评标专家库中随机抽取（2人）。 |
| 6.2.2 | 评审小组推荐成交候选供应商的数量[[2]](#footnote-1) | **2-3个** |
| 6.7.2 | 推荐成交候选供应商的排序及数量 | 是否排序：  ☑排序 |
| 7.2 | 成交候选供应商公示 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省湘水集团有限公司网站（http：//www.hnsxsjt.com）、湖南省港务集团有限公司网站（http://www.hnsgwjt.com/）上发布。  公示期限：3个工作日 |
| 7.7 | 履约保证金 | ☑不要求提交 |
| 8.1 | 异议渠道 | 联系人：晏晶  联系电话：13873063063  通信地址：岳阳城陵矶港务有限公司办公楼五楼综合管理部 |
| 10.1 | 采购代理服务费 | **☑不要求承担** |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 | 1.供应商提供的相关证明文件若为复印件，必须加盖单位公章。  2.本项目**不接受**联合体投标。  3.响应文件份数：正本1份，副本 2 份。 |

**第二章 供应商须知正文**

**1 总则**

**1.1采购方法和评审办法**

本项目采用供应商须知前附表规定的采购方式和评审办法。

1.1.1采购方法

询价采购，是指按照规定程序就采购项目向符合资格要求的供应商进行询价，通过评审、比较确定成交供应商的采购方式。

1.1.2评审办法

最低价法，是指在资质、业绩、信誉等条件均满足询价文件要求的前提下，按单项或总价价格最低原则确定成交供应商。包括同质比价法和同价比质法。

**1.2采购项目概况和供应商资格要求**

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“采购公告”。

**1.3 费用承担**

供应商准备和参加采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

**1.4保密**

参加采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

**1.5语言文字**

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

**1.6计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.7踏勘现场（本项目不组织踏勘现场）**

**1.8采购预备会（本项目不组织采购预备会）**

**1.9主要材料和关键部件外购**

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中做出说明。

**1.10响应和偏差**

1.10.1采购需求和合同草案中的关键条款均以“\*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案的关键条款做出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

**2采购文件**

**2.1采购文件的组成**

本采购文件包括:

(1)采购公告:

(2)供应商须知;

(3)评审办法;

(4)合同条款及格式;

(5)采购需求;

(6)响应文件格式;

(7)供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

**2.2采购文件的澄清和修改**

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

**3响应文件**

**3.1响应文件的组成**

3.1.1响应文件应包括下列内容:

(1)响应函;

(2)授权委托书(如有);

(3)商务和技术偏差表;

(4)报价表;

(5)资格审查资料;

(6)响应方案;

(7)供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中做出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加采购的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。

**3.2报价**

3.2.1供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法"第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的数量进行增加或减少。

3.2.3采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价的其他要求见供应商须知前附表。

**3.3响应文件有效期**

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期的，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

**3.4响应保证金（本项目不提交响应保证金）**

**3.5资格审查资料**

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(9)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“采购公告”对供应商的各项资格要求。

**3.6响应方案**

3.6.1响应文件应当对采购文件中的实质性内容做出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“\*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求:但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

**3.7响应文件的编制**

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。联合体协议书(如有)应由联合体各方的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书(如有)由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人(单位负责人)签字并加盖单位章。

3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

**4响应文件的递交**

**4.1响应文件的包装与标记**

4.1.1响应文件应安善包装。供应商须知前附表规定响应文件应密封的，响应文件应按要求密封。

4.1.2响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

**4.2响应文件的递交**

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不于退还。

**4.3响应文件的修改与撤回**

4.3.1在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证;采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并注明“修改”字样。

**5开启响应文件**

**采购人一般不公开开启响应文件。如**供应商须知前附表规定公开开启响应文件的，开启活动应按本条规定执行。

**5.1开启响应文件的时间和地点**

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

**5.2开启程序**

主持人按下列程序公开开启响应文件:

(1)按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案;

(2)开启会议结束。

**5.3递交响应文件的供应商不足的情形**

递交响应文件的供应商数量不足三家时，应终止采购并重新组织采购。重新采购递交响应文件的供应商不少于两家时，可开启响应文件并组织评审；重新采购递交响应文件的供应商只有一家时，经审批同意后可以采取单一来源采购方式。

**6评审**

**6.1评审小组**

6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2评审小组成员有下列情形之的，应当回避:

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属;  
(2)与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

**6.2评审**

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。评审小组推荐成交候选供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

**7合同授予**

**7.1成交候选供应商报价核查**

项目评审后，如果采购人认为推荐的成交候选供应商报价明显偏离市场价格时，采购人可以对该报价进行验证，验证后，对明显偏离市场价格的报价不予接受。

**7.2成交候选供应商公示（本项目不公示）**

**7.3成交结果异议**

供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的，应当在成交候选供应商公示期间提出。

**7.4成交候选供应商履约能力核查**

采购人可对成交候选供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认成交候选供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定成交供应商的依据之一。

**7.5发出成交通知书**

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，并将成交结果书面通知所有提交响应文件的供应商。

**7.6履约保证金（本项目不要求递交履约保证金）**

**7.7签订合同**

7.7.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准;若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准。同时按比例修正相应子目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。

**7.8特殊情形处理**

因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择成交供应商、进行公示并公告。

**8异议**

**8.1提出异议**

供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:

(1)异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话;

(2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

**8.2异议处理**

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应做出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

**9纪律要求**

**9.1对采购人的纪律要求**

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**9.2对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

**9.3对评审小组成员的纪律要求**

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

**9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求**

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及采购有关的其他情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

**10 需要补充的其他内容**

**10.1其他**

需更补充的其他内容:见供应商须知前附表。

附件1 开启记录表

**开启记录表**

开启时间： 年 月 日 时 分

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 供应商 | （供应商须知前附表规定的其他应公布的信息） | 报价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

采购人代表： 记录人： 监督人：

附件2 问题澄清通知

**问题澄清通知**

(编号: ）

(供应商名称):

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正:

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明和补正于 年 月 日 时前递交至(详细地址)或发电子邮件至(电子邮箱地址)。采用电子邮件方式的，应在 年 月 日\_时前将原件递交至(详细地址)。

采购人(或采购代理机构):(签字或盖单位章)

年 月 日

附件3 问题的澄清

**问题的澄清**

(编号: )

评审小组:

问题澄清通知(编号: )已收悉，现澄清、说明和补正如下：

1.

2.

......

上述问题澄清、说明和补正，构成我方响应文件的组成部分。

供应商: (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人: (签字)

年 月 日

附件4 成交通知书

**成交通知书**

(成交供应商名称):

你方所递交的(项目名称)的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价: 。

请你方在接到本通知书后的 日内到(指定地点)与我方签订采购合同。

特此通知。

采购人(或采购代理机构): (盖单位章)

年 月 日

附件5 确认通知

**确认通知**

（采购人或采购代理机构名称):

你方于 年 月 日发出的的(项目名称)采购文件的澄清/修改的通知，我方已于 年 月 日收到。

特此确认。

供应商: (盖单位章)

年 月 日

第三章 评审办法

评审办法前附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号及名称 | | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 最低价法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 1.与营业执照一致；  2.若法人名称发生变更，应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件。 |
| 响应文件签字盖章 | 由供应商的法定代表人或经授权的委托人签字并加盖单位公章 |
| 响应函中实质性内容 | 是否根据采购文件中的内容进行响应 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
| 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
| 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
| 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
| 响应文件有效期 | 90天 |
| 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
| 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
| 完成期限 | 合同签订后25天内 |
| 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项规定 |
| 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：细微偏差  允许偏差的项数：2项 |
| 2.2.2 |  | 评审价格 | 大写含税价格。 |
| 3 详细评审标准和程序（最低价法） | | | |
| 条款号 | | 条款内容 | 编列内容 |
| 3 | | 报价 | 根据2.2.2条规定，按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选供应商。 |

**评审办法正文**

**1评审方法(最低价法)**

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选供应商。

**2初步评审标准和程序**

**2.1初步评审标准**

2.1.1形式评审标准:见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准:见评审办法前附表。

2.1.3响应性评审标准:见评审办法前附表。

**2.2初步评审程序**

2.2.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商速交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价(如有)，其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效:

(1)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3)报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准;

(4)如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

(5)响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4供应商有串通，弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

**3详细评审标准和程序(最低价法)**

评审小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

**4评审结果**

**4.1提交书面评审报告**

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

**4.2推荐成交候选供应商排序要求及数量**

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交候选供应商(排序或不排序)。成交候选供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

**第四章 合同条款及格式**

合同编号：

**港产科技有限公司**

**城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作采购采购合同**

项目名称：城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作采购

发 包 人：湖南港产科技有限公司

承 包 人：

签订日期：2022年 月 日

合同部分

甲方：湖南港产科技有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，达成城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作项目合同，双方共同遵照执行。

**第一条：合同内容：**

1. 按图纸要求制作城陵矶港13码头钢引桥。
2. 钢引桥运输送至甲方指定地点。
3. 附钢引桥图纸。

**第二条：产品清单明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体钢架 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 30m钢联桥 | T | 31.25 |  |  | Q235B |
| 2 | 喷砂除锈 | T | 31.25 |  |  | Sa2.5级 |
| 3 | 钢架制作费 | T | 31.25 |  |  |  |
| 4 | 钢架油漆 | T | 31.25 |  |  |  |
| 小计 | | | | |  |  |
| 二、配套结构 | | | | | | |
| 1 | 圆弧支座 | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计 | | | | |  |  |
| 三、其他项目 | | | | | | |
| 1 | 钢架安装费 | T | 31.25 |  |  |  |
| 2 | 补漆 | T | 31.25 |  |  |  |
| 3 | 制作辅料 | 项 |  |  |  | 现场焊 |
| 4 | 钢引桥运输费 | T | 31.25 |  |  |  |
| 小计 | | | | |  |  |
| 1 | 合计直接费 |  |  |  |  | 一至三项合计 |
| 2 | 管 理 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利 润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 5 | 含税工程造价 |  |  |  |  |  |
| **总造价大写** | | | | | |  |

1、**钢引桥制作需要供应商按图纸要求制作**，如有未列实施内容，供应商可另行列出并备注说明，包含在总价中。

2、钢引桥制作符合图纸要求，各部件焊缝检测要求合格。

**第三条 款项的给付**

1.本合同的全部货款为人民币（大写**）** （小写**￥：** ）。此金额为总价款，包括货款、运费、13%增值税等履行本协议发生的一切费用。

2.本合同经双方确认签字盖章后，发生法律效力。合同签订后甲方向乙方支付30%订金（￥ ）后乙方组织生产，指定乙方在规定 日期到甲方指定地点，到货后甲方支付货款67%（￥ ）。质保期期满支3%尾款（￥ ）。

**第四条 产品交付**

1.合同交货期为合同签订后25 日历日内，由乙方将设备运至甲方指定地点。

2.交货地点：岳阳城陵矶港。

3. 包装方式：乙方应当严格执行现行包装标准,确保设备无任何损毁瑕疵，包装费用由乙方承担。

4. 产品在运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前的毁损、灭失的风险由乙方承担。

5、交付:产品运送至甲方指定地点，甲方接收后并经甲方查验合格，安装调试验收合格，视为乙方已交付。

**第五条 产品质量要求及保修**

1.乙方应保证合同项下所供货物是合同签订之后生产的、全新、未使用过的；且钢构件产品要求预安装合格，无需现场修配加工。

2.对除上述货品表面情况及数量外的其他质量异议，甲方应在产品验收合格之日起7日内以书面形式向乙方提出，经乙方查验属实的，负担退换货责任。

3.钢引桥尺寸及防腐涂装符合图纸要求。出具产品质量合格证。

4、钢引桥使用的材料要求如下：

（1）钢材

Q235B 钢：其质量标准应符合现行《碳素结构钢》GB/T700 规定的要求。锻 45#钢：其质量标准应符合现行《锻件用结构钢牌号和力学性能（GB/T17107-1997）规定的要求。ZG310-570 铸钢件：其质量标准应符合现行《一般工程用铸造碳钢件》 （GB/T11352-2009）的规定。

（2）焊条、焊丝

Q235 手工焊接时采用的 E43 焊条，其质量标准应符合现行《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T 5117-2012）与《热强钢焊条》（GB/T5118-2012）中规定的要求；Q235 采气体保护焊焊接时，焊丝采用 ER50-6，其质量标准应符合现行 《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》（GB/T 8110-2020）

中规定的要求；自动焊和半自动焊接时采用 H08A 焊丝，焊丝和焊剂质量标准 应符合《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组分类要求》（GB/T5293-2018）的要求。

（3）螺栓、螺钉

4.8 级普通螺栓：其技术要求应符合《六角头螺栓 C 级》（GB/T5780-2016与《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）的规定。8.8 级高强度螺栓：其技术要求应符合《六角头螺栓》（GB/T5782-2016）与《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）的规定。

（4）防腐材料

油漆的质量和调制应符合相应规范的有关要求。

（5）其他材料

如本工程中涉及到的拉环、防护链等材料质量的要求应符合相应的国家标准。所有材料及标准件产品均应采用全新材料，并通过国家级或部级鉴定的产品，须按国标或部标要求进行抽样检验。

5、制作要点

（1）板件下料

主桁架与桥面横梁杆件采用自动火焰切割机进行切割，其他构件加工单位可以根据实际情况采用其它切割方式。

（2）焊接

1）焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序，以减小钢结构中产生的焊接应力和焊接变形。

2）焊缝要求

钢引桥主桁架、横梁、纵梁等承重构件的连接焊缝，焊缝等级不应小于二级；其余焊缝应不低于三级要求。所有与主桁架和横梁连接构件的焊缝焊后应进行消应力退火，主桁架和主梁的内部焊缝应进行焊后消应力退火。

3）焊缝检验

① 所有焊缝均应进行外观检查，外观质量应符合相关规范要求。

② 焊缝无损探伤长度占全长的百分比应不少于表 4-1 规定，如图纸另有规

定，则按图纸规定执行。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊缝无损探伤长度占全长的百分比―表4.1 | | | | | |
| 钢种 | 板厚(mm) | 射线探伤(%) | | 超声波探伤(%) | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 碳素钢 | ≥38 | 20 | 10 | 100 | 50 |
| ＜38 | 15 | 10 | 50 | 30 |
| 低合金钢 | ≥32 | 25 | 10 | 100 | 50 |
| ＜32 | 20 | 10 | 50 | 30 |
| 高强度钢 | 任意厚度 | 40 | 20 | 100 | 50 |

注：局部探伤部位应包括全部丁字缝及每个焊工所焊焊缝的一部分。

③ 焊缝局部无损探伤如发现有不允许缺陷时，应在其延伸方向或可疑部位作补充检查；如补充检查不合格，则应对该条焊缝进行全部检查。

④ 射线探伤和超声波探伤按照国家相关现行规范对各类别焊缝进行验收，判定是否合格。

⑤ 对有延迟裂纹倾向的钢材无损探伤应在焊接完成 24 小时以后进行。

4）钢引桥主桁架根据运输条件可分段制造，现场整体吊装，分段数目不大于 3

段，并避开中间弯矩最大处分段。 钢引桥制作需要在工厂中完成，然后运至现场吊装。

（3）钢引桥桥面

采用 5mm 厚花纹钢板，要求面板沿钢引桥横向整体制作，纵向可分段拼接，分段长度不小于1.5m。

（4）钢结构主体结构及支座垫板采用防腐涂装，表面预处理用喷砂法按相应规范执行，经处理的钢材表面应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.2-2011）规定的除锈等级 Sa2.5 级，粗糙度符合《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）中的有关规定，且应干燥、无灰尘。本工程钢引桥涂层体系设计保护年限为 20 年。根据《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）表 6.7.1-1 知：

封闭底漆为环氧富锌底漆二道，干膜总厚≥80μm；

中间漆为环氧云铁三道，干膜总厚≥350μm；

面漆为聚硅氧烷面漆二道，干膜总厚≥100μm；

面漆颜色暂定为银灰色，最终以业主为准。

压型钢材颜色暂定为银白色，最终以业主要求为准。

钢结构主体结构和各部分构件应在工厂进行涂装；需要现场焊接连接的部分，应对焊缝两侧各 100mm 范围内按照防腐设计进行涂装。

**第六条 违约责任**

1.乙方超过合同约定交货日期按逾期交货处理，违约金按逾期交货部分货款的 0.5 %/日向甲方赔付。逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同，甲方已付款项，乙方予以退还，并按合同总额的20%向甲方承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

2.乙方明确表示或者以自己的行为表明不能交货的，违约金按不能交货部分货款的 20 %向甲方赔付，并承担甲方因此所受的损失费用。

3.乙方所交产品不符合合同规定的，由乙方按照甲方要求负责包换或维修，并承担修理、调换或退货支付的实际费用，乙方不能修理或调换，按不能交货处理。甲方另行向第三方购买产品所导致的损失由乙方承担。

**第七条 争议的解决**

凡因本合同产生或引发的任何争议，应由双方协商解决。若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的有管辖权的人民法院提出诉讼。

**第八条 附则**

1.本合同未尽事宜双方可另订补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力，是本合同不可分割的部分。

2.本合同一式6份,甲方执 4份，乙方执 2 份,经甲乙双方授权代表签字盖章之时起生效。

廉政协议

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、建设资金的安全和投资效益，以及双方合作的公平和公正，预防发包人利益受到双方经济合同之外各种不正当行为的损害，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，签订本廉政协议，以资共同遵守。第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门进行举报。

第二条 发包人的责任

发包人工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

（三）不得要求或接受承包人为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得参加有可能影响公正执行公务的承包人的宴请、健身和娱乐等活动。

（五）不得向承包人介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与承包人同发包人建设项目有关的经济活动。

（六）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向发包人工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不得以任何理由为发包人工作人员报销应由其个人支付的费用。

（三）不得为发包人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得以任何理由邀请发包人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条行为的，经调查属实，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，发包人应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本合同第一、三条行为的，经调查属实，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理；给发包人造成经济损失的，承包人应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予一至三年不得进入交通建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）双方约定：本合同由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人行业主管部门的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第五条　本合同作为甲、乙双方主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效，项目决算审计后合同效力终止。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 方 | | 乙 方 | |
| 单位名称：（章） | 湖南港产科技有限公司 | 单位名称：（章） |  |
| 单位地址 |  | 单位地址 |  |
| 法定代理人 |  | 法定代理人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |
| 税号 |  | 税号 |  |
| 邮编 | 414000 | 邮编 |  |

**第五章 采购需求**

**（一）**采购项目名称 :城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作采购。

**（二）**数量：见供货范围。

**（三）**用途的简要说明：用于城陵矶港13码头2#皮带机生产线。

**（四）**技术规格、参数与要求：

1、钢引桥的制作须根据设计详图进行。

2、钢引桥使用的材料要求如下：

（1）钢材

Q235B 钢：其质量标准应符合现行《碳素结构钢》GB/T700 规定的要求。锻 45#钢：其质量标准应符合现行《锻件用结构钢牌号和力学性能（GB/T17107-1997）规定的要求。ZG310-570 铸钢件：其质量标准应符合现行《一般工程用铸造碳钢件》 （GB/T11352-2009）的规定。

（2）焊条、焊丝

Q235 手工焊接时采用的 E43 焊条，其质量标准应符合现行《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T 5117-2012）与《热强钢焊条》（GB/T5118-2012）中规定的要求；Q235 采气体保护焊焊接时，焊丝采用 ER50-6，其质量标准应符合现行 《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》（GB/T 8110-2020）

中规定的要求；自动焊和半自动焊接时采用 H08A 焊丝，焊丝和焊剂质量标准 应符合《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组分类要求》（GB/T5293-2018）的要求。

（3）螺栓、螺钉

4.8 级普通螺栓：其技术要求应符合《六角头螺栓 C 级》（GB/T5780-2016与《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）的规定。8.8 级高强度螺栓：其技术要求应符合《六角头螺栓》（GB/T5782-2016）与《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）的规定。

（4）防腐材料

油漆的质量和调制应符合相应规范的有关要求。

（5）其他材料

如本工程中涉及到的拉环、防护链等材料质量的要求应符合相应的国家标准。所有材料及标准件产品均应采用全新材料，并通过国家级或部级鉴定的产品，须按国标或部标要求进行抽样检验。

3、制作要点

（1）板件下料

主桁架与桥面横梁杆件采用自动火焰切割机进行切割，其他构件加工单位可以根据实际情况采用其它切割方式。

（2）焊接

1）焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序，以减小钢结构中产生的焊接应力和焊接变形。

2）焊缝要求

钢引桥主桁架、横梁、纵梁等承重构件的连接焊缝，焊缝等级不应小于二级；其余焊缝应不低于三级要求。所有与主桁架和横梁连接构件的焊缝焊后应进行消应力退火，主桁架和主梁的内部焊缝应进行焊后消应力退火。

3）焊缝检验

① 所有焊缝均应进行外观检查，外观质量应符合相关规范要求。

② 焊缝无损探伤长度占全长的百分比应不少于表 4-1 规定，如图纸另有规

定，则按图纸规定执行。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊缝无损探伤长度占全长的百分比―表4.1 | | | | | |
| 钢种 | 板厚(mm) | 射线探伤(%) | | 超声波探伤(%) | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 碳素钢 | ≥38 | 20 | 10 | 100 | 50 |
| ＜38 | 15 | 10 | 50 | 30 |
| 低合金钢 | ≥32 | 25 | 10 | 100 | 50 |
| ＜32 | 20 | 10 | 50 | 30 |
| 高强度钢 | 任意厚度 | 40 | 20 | 100 | 50 |

注：局部探伤部位应包括全部丁字缝及每个焊工所焊焊缝的一部分。

③ 焊缝局部无损探伤如发现有不允许缺陷时，应在其延伸方向或可疑部位作补充检查；如补充检查不合格，则应对该条焊缝进行全部检查。

④ 射线探伤和超声波探伤按照国家相关现行规范对各类别焊缝进行验收，判定是否合格。

⑤ 对有延迟裂纹倾向的钢材无损探伤应在焊接完成 24 小时以后进行。

4）钢引桥主桁架根据运输条件可分段制造，现场整体吊装，分段数目不大于 3

段，并避开中间弯矩最大处分段。 钢引桥制作需要在工厂中完成，然后运至现场吊装。

（3）钢引桥桥面

采用 5mm 厚花纹钢板，要求面板沿钢引桥横向整体制作，纵向可分段拼接，分段长度不小于1.5m。

5）钢结构主体结构及支座垫板采用防腐涂装，表面预处理用喷砂法按相应规范执行，经处理的钢材表面应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.2-2011）规定的除锈等级 Sa2.5 级，粗糙度符合《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）中的有关规定，且应干燥、无灰尘。本工程钢引桥涂层体系设计保护年限为 20 年。根据《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）表 6.7.1-1 知：

封闭底漆为环氧富锌底漆二道，干膜总厚≥80μm；

中间漆为环氧云铁三道，干膜总厚≥350μm；

面漆为聚硅氧烷面漆二道，干膜总厚≥100μm；

面漆颜色暂定为银灰色，最终以业主为准。

压型钢材颜色暂定为银白色，最终以业主要求为准。

钢结构主体结构和各部分构件应在工厂进行涂装；需要现场焊接连接的部分，应对焊缝两侧各 100mm 范围内按照防腐设计进行涂装。

**（五）**供货范围:

1、**钢引桥制作按设计图纸要求**，数量为1台。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体钢架 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 30m钢联桥 | T | 31.25 | Q235B |
| 2 | 喷砂除锈 | T | 31.25 | Sa2.5级 |
| 3 | 钢架制作 | T | 31.25 |  |
| 4 | 钢架油漆 | T | 31.25 |  |
| 二、配套结构 | | | | |
| 1 | 圆弧支座 | 套 | 2 |  |
| 三、其他项目 | | | | |
| 1 | 钢架安装 | T | 31.25 |  |
| 2 | 补漆 | T | 31.25 |  |
| 3 | 制作辅料 | 项 |  | 现场焊 |
| 4 | 钢引桥运输 | T | 31.25 |  |

1. 钢引桥制作符合图纸要求，各部件焊缝检测要求合格。
2. 钢引桥制作完成运输送至招标方指定地点

**（六）**验收标准和方法：

1.钢引桥尺寸、材料及涂装符合图纸要求及**钢结构工程施工质量验收规范(GB50205 )**的有关规定。

2.钢引桥加工件外观无破损。钢引桥焊缝检测达标检测合格，不得再进行现场修配加工。

**（七）**售后服务的要求：

1、钢引桥保修期最低为2年。

2、附钢构件出厂合格证书、钢材质量证明书、质保承诺书（质保期限为2年）。

**第六章 响应文件格式**

**项目**

**（项目采购编号： 填入项目采购编号 ）**

**响应文件**

供 应 商： 供应商全称并盖单位公章

日 期： 年 月 日

目 录

一、响应函

二、授权委托书(适用于有委托代理人的情况)

三、商务与技术偏差表

四、报价表

五、资格审查资料

六、响应方案

七、其他资料

1. 响应函

(采购人名称):

1.我方已仔细研究了\_\_(项目名称)采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)(￥ )的报价（其中：不含税价为: ；增值税税额为: )完成提供本项目货物，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容:

(1)响应函；

(2)授权委托书(如有)；

(3)商务和技术偏差表；

(4)报价表；

(5)资格审查资料；

(6)响应方案；

(7)其他资料（如有）；

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

1. 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期（90天）内不撤销响应文件。
2. 如我方成交，我方承诺:

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且**不存在第一章“采购公告”中规定的供应商不得存在的情形**。

7.(其他补充说明)。

供应商:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人:(签字)

地址:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**附：守法诚信承诺书**

××公司：

为维护社会的公平正义，我司郑重承诺，与贵公司不存在有可能影响采购公正的利害关系。

1、我司已仔细阅读《××单位××文件》（编号××）（以下简称采购文件），包括采购文件的澄清或修改说明，完全支持并响应，不存在误解或不明。

2、遵纪守法，不触底线，公平公正参与竞争。我司提供的《响应文件》及其资料真实合法有效。

3、响应期间没有因质量或服务问题被采购人或采购人上级机构通报且在整改期内。

4、响应单位法定代表人为同一个人或者存在控股关系，管理关系的不同单位，没有在本项目中同时报价。

5、无联合体另外报价。

6、单位、法定代表人（单位负责人）、委托代理人（授权代表）无暂停或取消投标资格、骗取中标、行贿等不良记录以及其他违法犯罪记录；无围标串标、恶意投诉、买卖资质等违法违规行为。

7、诚实守信，优质高效履行合同。一旦中选，我司将严格遵守采购文件的约定，不附加条件,及时商谈、签约、履约。

8、自我管理，知行合一，主动承担社会责任。坚持“五大发展理念”，始终为用户着想，维护同业形象，自觉接受监管，维护和谐稳定。

9、如发现我司有违上述条款，任何时候我司都愿意承担相应的法律责任，自愿放弃成交资格，接受任何处罚，并承担没收履约保证金或按合同违约责任的顶格处罚；贵公司可单方终止合同并且有权通过媒体公开上述行为，拒绝我司参加贵公司今后任何采购活动。

专此承诺。

承诺单位（印刷体全称+单位公章）：

承诺单位法定代表人或其委托代理人（印刷体+签字）：

年 月 日

二、授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人(单位负责人)，现委托\_\_\_(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签署之日起至 采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附:法定代表人(单位负责人)身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商:(盖单位章)

法定代表人(单位负责人):(签字)

身份证号码:

委托代理人:(签字)

身份证号码:

年 月 日

三、商务和技术偏差表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

1. 报价表

1.报价表说明

2.报价表

湖南港产科技有限公司

城陵矶港13码头2#皮带机钢引桥制作采购项目报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体钢架 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 30m钢联桥 | T | 31.25 |  |  | Q235B |
| 2 | 喷砂除锈 | T | 31.25 |  |  | Sa2.5级 |
| 3 | 钢架制作费 | T | 31.25 |  |  |  |
| 4 | 钢架油漆 | T | 31.25 |  |  |  |
| 小计 | | | | |  |  |
| 二、配套结构 | | | | | | |
| 1 | 圆弧支座 | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计 | | | | |  |  |
| 三、其他项目 | | | | | | |
| 1 | 钢架安装费 | T | 31.25 |  |  |  |
| 2 | 补漆 | T | 31.25 |  |  |  |
| 3 | 制作辅料 | 项 |  |  |  | 现场焊 |
| 4 | 钢引桥运输费 | T | 31.25 |  |  |  |
| 小计 | | | | |  |  |
| 1 | 合计直接费 |  |  |  |  | 一至三项合计 |
| 2 | 管 理 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利 润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 5 | 含税工程造价 |  |  |  |  |  |
| **总造价大写** | | | | | |  |

注：1.按图计算工程量，如有未列项目，报价单位可另行列出并备注说明，但价格包含在总报价中。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）项、第3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明资料。

供应商还应根据供应商须知前地表第3.5（4）项和第3.5（8）项的要求提供其他相关证明材料。

（二）近年的类似项目情况表（至少提供1个）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  |  |
| 规格和型号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 甲方名称 |  |  |  |  |
| 甲方联系人及电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（4）项的要求在本表后附相关证明材料。

六、响应方案

(一)货物质量标准或技术性能指标的详细描述（可结合第三章“评审办法”和第五章“采购需求”中的要求进行响应）

1. 技术支持资料（可结合第三章“评审办法”和第五章“采购需求”中的要求进行响应）
2. 相关服务计划（可结合第三章“评审办法”和第五章“采购需求”中的要求进行响应）

七、其他资料

供应商需提交的其他资料。

1. [↑](#footnote-ref-0)
2. [↑](#footnote-ref-1)